UAP/ZO/1/2021 załącznik nr 4 do ZO

PRODUCENT – MARKA ..........................................................................................

MODEL ..............................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| 1. | Samochód dostawczy, fabrycznie nowy  Najem 24 miesięczny zarejestrowanego samochodu dostawczego z rocznym limitem kilometrów max. 30 000, a w ciągu 24 miesięcy max. 60 000 | wyprodukowany nie wcześniej niż 2020 r.  Najem na okres 24 miesięcy  Limit max. 30 000 km po 12 miesiącach  Limit max. 60 000 km po 24 miesiącach |  |
| 2. | Pojemność silnika | min. 2200 cm3 |  |
| 3. | Silnik wysokoprężny | z Turbodoładowaniem |  |
| 4. | Samochód dostawczy | Kabina i zabudowa typu skrzynia otwarta |  |
| 5. | Moc silnika | max 140 KM |  |
| 6. | Skrzynia biegów | Manualna |  |
| 7. | Ładowność użytkowa | min. 1000 kg. |  |
| 8. | Dopuszczalna masa całkowita | 3500 kg. |  |
| 9. | Pojemność zbiornika paliwa | min. 70L |  |
| 10. | Pojemność zbiornika Adblue | min.20L |  |
| 11. | Rozstaw osi | min. 4010 mm |  |
| 12. | Wymiar zabudowy wewnętrzny skrzyni | min. 3700 – max. 4200 x 220 x 400 |  |
| 13. | Specyfikacja zabudowy | -podłoga sklejka laminowana, gr. min.15mm.  - uchwyty do mocowania ładunku nim.8 szt.  - burty aluminiowe ( przystosowana do montażu stelaża z plandeką )  - osłona kabiny wzmocniona  -spoiler dachowy |  |
| 14. | Wyposażenie | -system kontroli trakcji ESC+ASR  -filtr Cząsteczek Stałych  -poduszka powietrzna min. kierowcy  -immobiliser  - 3-miejscowa kabina  -siedzenie kierowcy z pełną regulacją  -ABS  -tarcze hamulcowe z przodu i z tyłu  -regulowana kierownica  -światła do jazdy dziennej  -wspomaganie kierownicy  -wyświetlacz + komputer pokładowy  -klimatyzacja  -radioodtwarzacz  -elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne  -lusterka boczne poszerzone  -czujnik zmierzchu i deszczu  -automatyczne światła mijania |  |