UAP/ZO/1/2021 załącznik nr 4 do ZO

PRODUCENT – MARKA ..........................................................................................

MODEL ..............................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| 1. | Samochód dostawczy, fabrycznie nowyNajem 24 miesięczny zarejestrowanego samochodu dostawczego z rocznym limitem kilometrów max. 30 000, a w ciągu 24 miesięcy max. 60 000 | wyprodukowany nie wcześniej niż 2020 r.Najem na okres 24 miesięcyLimit max. 30 000 km po 12 miesiącachLimit max. 60 000 km po 24 miesiącach |  |
| 2. |  Pojemność silnika |  min. 2200 cm3 |  |
|  3. |  Silnik wysokoprężny | z Turbodoładowaniem |  |
|  4. |  Samochód dostawczy |  Kabina i zabudowa typu skrzynia otwarta |  |
|  5.  | Moc silnika |  max 140 KM |  |
|  6. |  Skrzynia biegów |  Manualna |  |
|  7. |  Ładowność użytkowa |  min. 1000 kg. |  |
|  8. |  Dopuszczalna masa całkowita |  3500 kg. |  |
|  9.  | Pojemność zbiornika paliwa |  min. 70L |  |
|  10. |  Pojemność zbiornika Adblue |  min.20L |  |
|  11. |  Rozstaw osi |  min. 4010 mm |  |
|  12. |  Wymiar zabudowy wewnętrzny skrzyni | min. 3700 – max. 4200 x 220 x 400 |  |
|  13. |  Specyfikacja zabudowy |  -podłoga sklejka laminowana, gr. min.15mm.- uchwyty do mocowania ładunku nim.8 szt.- burty aluminiowe ( przystosowana do montażu stelaża z plandeką )- osłona kabiny wzmocniona-spoiler dachowy |  |
|  14. |  Wyposażenie | -system kontroli trakcji ESC+ASR-filtr Cząsteczek Stałych-poduszka powietrzna min. kierowcy-immobiliser- 3-miejscowa kabina-siedzenie kierowcy z pełną regulacją-ABS-tarcze hamulcowe z przodu i z tyłu-regulowana kierownica-światła do jazdy dziennej-wspomaganie kierownicy-wyświetlacz + komputer pokładowy-klimatyzacja-radioodtwarzacz-elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne-lusterka boczne poszerzone-czujnik zmierzchu i deszczu-automatyczne światła mijania |  |